괴산군 공고 제2026–787호

2026년 건설기계 저공해조치 통합사업 공고(2차)

괴산군은 대기오염물질 및 온실가스 감축을 통한 대기환경 개선과 탄소중립을 위하여 건설기계 전동화, 엔진교체 사업을 다음과 같이 공고합니다.

2026년 7월 29일

괴산군수

1. 사업개요

○ 사업내용 : 노후 건설기계를 대상으로 아래 사업유형 중 하나를 선택하여 저공해조치를 완료한 경우 보조금 지원

- 사업유형 : ① 전동화 개조 사업, ② 엔진교체 사업

○ 사업기간 : 2026. 8. 3.(월) ∼ 8. 28.(금) ※ 예산소진 시 조기 마감

※ 시스템을 통한 저공해조치 신청은 상시 운영(대면 신청은 8월 3일부터 진행)

○ 지원 대상 및 물량

구  분

부착·교체·개조대상

지원 물량

건설기계 전동화 개조

◇ 대국민공모를 통해 선정된 전동화 가능 건설기계 모델을 대상으로 함(세부 가능모델 기준은 별도 통보)

예산 소진

건설기계 엔진교체·개조

◇ Tier-1 이하(엔진교체) 지게차, 굴착기, 로더, 롤러

구분	Tier-1 이하
130kW 이상	‘04년 까지 제작
75kW 이상 130kW 미만	‘05년 까지 제작
19kW 이상 75kW 미만	‘06년 까지 제작
19kW 미만

약 4대

○ 잔여물량 : 4대

※ 당초 24대

※ 기후에너지환경부 지침에 따라 ‘26년 7월부터 Tier-3 엔진 교체 제외

○ 지원내역 : 노후 건설기계 저공해 조치 비용 전액 지원(세부적인 기준은 기후에너지환경부 보조금 업무처리지침에서 정한 사항으로 적용)

※ 예산초과 시 자부담액 발생 가능

2. 사업절차

< 건설기계 저공해조치 절차 >

저공해조치 신청* (배출가스등급제 시스템을 통해 저공해조치 신청하거나 건설기계는 신청서 제출 가능)	➡	전동화 개조, 엔진교체 대상 선정 (배출가스등급제 시스템을 통해 선정)	➡	전동화 개조, 엔진교체 대상 확인 및 적정장치 안내 (배출가스등급제 시스템의 선정 정보를 활용해서 안내)		➡
차량(건설기계) 소유자		괴산군		한국자동차환경협회
차량(건설기계) 상태 확인 (전동화 개조 또는 교체·개조 완료 후 품질 확인 점검 포함)	➡	전동화 개조, 엔진교체 등에 관한 계약 체결 및 자기부담금(소유자) 납부	➡	전동화 개조, 엔진교체 등		➡
제작사(사업자)		소유자-제작사(사업자)		제작사(사업자)
적정 전동화 개조, 엔진교체 여부확인 (배출가스등급제 시스템)	➡	보조금지급신청서 제출 (전동화 개조, 엔진교체 확인서 첨부)	➡	보조금 지급
괴산군		제작사(사업자)		괴산군

* (사이트 주소) 자동차 배출가스 종합전산시스템(www.mecar.or.kr)

○ 저공해조치 명령을 받았거나, 저공해조치를 원하는 경우 사업절차에 따라 자동차 배출가스 종합전산시스템을 통해 신청하거나 참여 신청서를 괴산군에 제출

3. 교체사업자별 연락처(최종 사업자는 사업 추진 과정에서 변동될 수 있으며, 사업자별 사업 가능범위는 추가되거나 변경될 수 있음)

○ 건설기계 엔진교체

No	제작사	연락처	지게차						굴착기		로더		롤러
			2톤		4톤		6톤		5톤		19kw 이상 37kw 미만	37kw 이상 56kw 미만	19kw 이상 37kw 미만
			Tier4	Tier3	Tier4	Tier3	Tier4	Tier3	Tier4	Tier3
1	이알인터내셔널	1588-8395	O	O	-	O	-	O	O	O	-	-	-
2	알오씨오토시스템	031-270-6358	O	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-
3	크린어스	1577-9014	O	O	-	O	-	O	O	O	O	O	-
4	HK-Mns	070-4267-2736	O	O	-	O	-	O	O	O	-	-	-
5	에코앤드림	1644-0879	O	O	-	O	-	O	O	O	O	-	O
6	세라컴	02-744-1777, 02-6929-1777	O	O	-	O	-	O	O	O	-	-	-

4. 기타 참고사항

○ 차량 소유자는 건설기계 전동화 개조 관련 부착 제품별 기술적 특성을 포함한 설명을 한국자동차환경협회(Tel 1544-0907)를 통하여 충분히 안내받고 제품을 선택할 수 있음

○ 저공해조치를 한 건설기계 소유자(소유권을 이전받은 자 포함)는 최소 2년간 의무 운행해야 하며 의무운행 기간(2년) 내 수출·폐차 등으로 인한 등록 말소 시 사용기간별 지원금액 회수기준에 따라 산정한 금액 회수

※ 회수기준 :「대기환경보전법 시행규칙」 별표21의2

○ 전동화 개조 및 엔진교체는 탈거된 엔진 및 주변 장치를 반납

○ 지방세 및 환경개선부담금 체납 있는 경우 보조금 지급 제한

※「대기환경보전법」 제58조에 따른 저공해조치 명령을 받거나 대기관리권역법 제29조에 따른 운행제한(미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제18조 및 제21조에 따른 운행제한 포함)으로 과태료 처분 또는 처분 유예 중인 차량은 적용하지 않음

○ 소유자 등은 성능검사 등을 위한 점검에 협조하여야 함

○ 전동화 개조, 엔진교체한 기계장비 등에 대해 (지자체는) 지방세법에 따라 차주(납세의무자)에게 취득세․등록면허세․농어촌특별세를 부과할 수 있으며, 부과한 세금은 차주가 자부담하여 납부하여야 함

※ 사업 신청자(차주)는 취득세․등록면허세 부과 여부 및 신고․납부 절차에 대해 해당 지자체의 세무부서 등을 통해 사전 확인 필요

○ 대상자 선정 등 기타 사항은 괴산군청 환경과(Tel. 043-830-3629)로 문의하시기 바랍니다.

[별지 제2호 서식] 배출가스저감장치 부착 및 저공해엔진(전기) 개조·교체 확인서

* 운행차 전동화 개조사업의 경우 보라색 부분만 작성 및 적용

다음 차량은 「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 또는 「대기환경보전법」에 의거 정부보조금을 지원받아 저공해조치를 완료하고 준수사항 및 관련 서류를 정히 인수하였음을 확인합니다.

□ 장착차량 현황

차량소유자			차 명		1)차량용도
차량번호			연 식 (최초등록일)		원동기 (엔진)형식
배 기 량	㏄		출 력	㎰	주행거리	㎞
2)부착 전 매연농도	KD-147	%	엔진 오일소모량	ℓ/1,000㎞	특이사항 (차량정비사항)
	lug-down	%
	무부하급가속	%

□ 장치(개조) 현황

3)장치구분 (인증번호)	( )	4)장치종류		제품(일련)번호
제 작 사		장착장		장 착 일 (튜닝(구조변경)일)	년 월 일

□ 준수사항 및 유의사항(밑줄로 그어진 사항은 소유자(운행자)가 반드시 자필로 작성)

○ 폐차 혹은 수출 등을 위하여 차량등록을 말소하고자 할 경우 보조금 및 장치반납(금전반납 포함) 의무가 있음

- 튜닝(구조변경)검사일～2년(의무사용기간) 이내 : 장치 및 보조금 반납(사용기간별 20～70%)

- 2년(의무사용기간) 경과 : 장치만 반납

○ 차량 소유자는 저감장치 및 그 관련부품을 무단제거 또는 변경할 수 없음

- 불법 조작, 훼손, 탈거 등의 경우 「대기환경보전법」제57조의2,「자동차관리법」 제34조에 의거 고발 및 보조금 전액회수

○ 제1종(DPF) 및 제2종(pDPF) 장치 부착 차량은 장치부착 후(장치튜닝(구조변경)검사일) 2개월 전후 15일 이내에 한국교통안전공단에서 실시하는 저감장치 성능유지확인검사를 받아야 함

- 검사에서 적합 판정을 받은 경우 배출가스 정밀검사가 3년간 면제됨

○ 저감장치 부착 차량은 환경개선부담금을 3년간(저감장치 보증기간) 면제함

○ 저감장치 등의 성능이 유지되도록 차량 정비 및 저감장치 점검을 수행하여야 함

① 정기적인 차량정비와 DPF 전용 엔진오일 사용/교환 필요

② 엔진오일 소모량 : 1,000km주행시마다 1ℓ이상 보충시 꼭 엔진 정비 필요

③ 정기적인 DPF 클리닝 필요 : 연 1회 또는 10만km 주행거리 마다

※ 보증기간 3년 동안 클리닝 비용 무료(3회), 클리닝을 안 할 경우 5등급 운행제한 등 대상이 될 수 있음

④ DPF의 OBD 경고등 알람 : 고속주행 또는 제작사 A/S 요청

⑤ DPF의 강제재생 : 충분한 엔진예열후 공회전 상태에서 진행(제작사 매뉴얼에 따름, 백연 발생 방지)

⑥ PM·NOx 저감장치: 주기적으로 요소수 주입 필요   ※ 요소수 주입 비용 무료 지원(예산 한도내)

○ 저감장치 부착 및 저공해엔진(전기) 개조차량은 조기폐차 지원대상에서 제외되며, 저감장치를 부착하는 경우에는 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 6의3 제1호의 비고란에 따라 5% 이하에서 출력 및 연비가 감소될 수 있음

다만, 저감장치를 부착한 콘크리트믹서트럭, 콘크리트펌프트럭은 지자체별 노후 경유차 조기폐차 지원 조건(사업 공고 내용)에 따름

○ 튜닝 내역에 대한 전산 반영 시차로 운행제한 단속이 될 수 있으므로, 필요시 단속 지자체에 튜닝내역 확인 필요

○ 지원 받는 보조금의 청구․수령의 권리는 장치(개조)제작사에 위임됨

□ 인수 서류 목록

○ 자동차등록증 원본(튜닝 내역 확인 필) - 소유자 인수

○ 장치 보증서(차량소유주 고의․부주의로 발생될 수 있는 결함사항 포함) - 소유자 인수

○ 사후관리 이행보증보험 증권 또는 협회발행 사후관리이행약정서 - 소유자 인수

○ 보조금의 청구․수령 위임장 및 인감증명(또는 사업자등록증) - 제작사 인수

○ 차량소유자(또는 차량운행자)의 개인정보수집․이용동의서 - 제작사 인수

○ 장치설명서 및 차량운전요령 설명자료 - 소유자 인수

○ 장치 A/S 담당 사업소 및 비상연락 전화번호 - 소유자 인수

○ 배출가스저감장치 부착 및 저공해엔진 개조․교체 확인서 사본 - 소유자 인수

○ 차량상태 및 저감장치 부착 품질 확인서 또는 자동차 전동화 개조 전/후 점검표- 제작사, 소유자 각각 인수

○ 유의사항 안내스티커 - 소유자 인수(차량 내부 부착)

2026년    월    일

작성자(차량소유자 또는 차량운행자) :         (인),    연락처(             )

확인자5)(장착장)          : (직위)    (성명)       (인), 연락처(             )

책임자6)(제작사)          : (직위)    (성명)        , 연락처(              )

※ 차량소유자는 장치 문제 등 발생시 제작사 책임자에게 조치 요구하시기 바랍니다.

※ 작성 시 유의사항

1  1)란의 차량용도는 다음 항목을 참고하여 기재

․ 고속버스, 관광버스, 마을버스, 시내버스, 시외버스, 청소차량, 학교차량, 학원차량, 회사차량, 특수차량(집게차, 살수차, 기내식 운뱐차, 굴선작업차, 사다리차, 크레인차, 사료운뱐 PTO사후 특장 덤프, 전경․병원․혈액원 버스, 방송국 차량, 소방차, 냉동, 냉장, 렉카차량, 구급, 분뇨차량)

․ 위 차량에 포함되지 않는 차량은 단거리 운행차량(시내주행만 하는 차량), 장거리 운행차량(지방운행이 많은 차량)

2  2)란의 부착 전 매연농도는 자동차관리법 제43조의2에 따른 최근 1개월 이내의 종합검사 기록을 참고하여 기재하되, 지방전입 등 검사 기록이 없는 경우, 장착사업장에서 측정(자동차관리법 제53조제3항 및 건설기계관리법 제21조제2항에 따라 장착사업장에서 구비한 광투과식 매연 측정기를 활용하여 무부하 급가속 방법으로 측정)한 결과를 활용하여 기재하고 결과 기록지 첨부

3  3)란의 장치구분(인증번호)는 제1종(DPF), 제2종(p-DPF), 저공해(LPG)엔진개조, PM․NOx 저감 1개를 선택하여 기재하고, 인증번호는 장치의 인증서를 참고하여 기재

4  4)란의 장치종류 기재는 제1종(DPF)의 경우 복합중형, 복합대형, 복합소형, 자연중형, 자연대형, 자연소형 중 1개를 선택하여 기재, PM․NOx저감은 자연재생, 복합재생 중 1개를 선택하여 기재

5  5)란의 확인자 기재는 장착장을 관할하는 지자체에 자동차관리법 제53조에 따른 정비업 등록시 선임된 정비책임자 또는 건설기계관리법 제21조에 따른 정비업 등록시 선임된 기술자가 기재

6  6)란의 책임자 기재는 해당 제작사(사업자)에서 장치 품질(사후관리 등 포함)을 관리하는 자로서, 제작사(사업자)에서 장치 종류(DPF 등) 및 특성(복합 또는 자연 등)을 고려하여 지정된 자임

※ 제작사에서는 책임자 정보(제작사명, 직위, 성명, 연락처)를 사전에 기재하여 공업사로 배포하여 사용되도록 하여야 함

[별지 제2호의2 서식]

건설기계 엔진교체·개조 확인서

다음 건설기계는 「대기환경보전법」 제58조에 따라 정부보조금을 지원받아 별도의 특이사항 없이 저공해조치를 완료하고 준수사항 확인 및 관련 서류를 정히 인수하였음을 확인합니다.

□ 건설기계 현황

소유자		건설기계명		형식
등록번호		연 식 (최초등록일)		원동기 (엔진)또는 전동기 형식
규격		차대번호		주행시간	(hr,km)

□ 엔진교체·개조 현황

형식		배출허용기준	Tier 3 ( ) Tier 4 ( ) LPG 가스( ) 천연가스( ) 전기( ) 수소전기( )	제품(일련)번호
엔진(또는 모터)제조사		교체·개조 공업사		튜닝(구조변경)일	년 월 일

□ 준수사항 (밑줄로 그어진 사항은 소유자(운행자)가 반드시 자필로 작성)

○ 교체·개조완료 후 기존엔진은 해당지자체로 반납처리됨(대행자 : 한국자동차환경협회)

○ 저공해조치후 2년이내 폐차 또는 수출 등으로 인한 등록말소 할 경우, 보조금반납 의무가 있음

- 교체일~2년(의무사용기간) 이내 : 보조금 반납(사용기간별 20~70%)

○ 소유자는 저공해조치 후 관련부품을 무단제거 또는 변경할 수 없음

- 불법 조작, 훼손, 탈거 등의 경우 「대기환경보전법」제57조의2에 의거 고발 및 보조금 전액회수

○ 저공해조치 후 성능이 유지되도록 건설기계 정비 및 일상점검을 수행하여야 함

○ 지원 받는 보조금의 청구․수령의 권리는 엔진교체 사업자에 위임됨

○ 엔진교체·개조 전/후 점검표 내용에 대해서 확인하여야함

○ 엔진교체·개조에 참여한 건설기계는 타 사업(조기폐차 등) 보조금 지급 제한됨

□ 인수 서류 목록

○ 건설기계등록증 원본(튜닝(구조변경) 내역 확인 必) - 소유자 인수

○ 엔진 및 관련 부품 보증서(건설기계 소유주 고의․부주의로 발생될 수 있는 결함사항 포함) - 소유자 인수

○ 사후관리 이행보증보험 증권 또는 협회발행 사후관리이행약정서 – 소유자 인수

○ 보조금의 청구․수령 위임장 및 인감증명(또는 사업자등록증) - 사업자 인수

○ 건설기계소유자(또는 건설기계관리자)의 개인정보수집․이용동의서 - 사업자 인수

○ 엔진교체·개조 A/S담당 사업소 및 비상연락 전화번호 - 소유자 인수

○ 건설기계 엔진교체·개조 전후점검표 – 사업자, 소유자 각각 인수

○ 사용자 매뉴얼(건설기계 원동기(엔진)의 사용 및 정비 안내서 포함) - 소유자(운전자) 인수

○ 유의사항 안내스티커(제작사 관리 매뉴얼 준수 필요내용 포함) - 소유자 인수(건설기계 내부 부착)

2026년      월      일

작성자 건설기계소유자 또는 건설기계관리자 :                 (인)  연락처(          )

확인자 교체공업사1) :          직위 :      성명 :            (인)  연락처(          )

책임자 교체사업자2) :          직위 :      성명 :            (인)  연락처(          )

※ 작성 시 유의사항

1. 1)란의 확인자 기재는 장착장을 관할하는 지자체에 건설기계관리법 제21조에 따른 정비업 등록시 선임된 기술자가 기재

2. 2)란의 책임자 기재는 해당 교체사업자에서 엔진 품질(사후관리 등 포함)을 관리하는 자로서, 교체사업자에서 엔진 종류 및 특성을 고려하여 지정된 자임

※ 교체사업자는 책임자 정보(제작사명, 직위, 성명, 연락처)를 사전에 기재 후 공업사로 배포하여 사용되도록 하여야 함

[별지 제3호 서식]

보조금 지급 청구서 및 위임장 (소유자가 제작사 및 사업자에게 제출하는 사항임)
차량 또는 건설기계의 표시	차량 또는 건설기계 등록번호 : 차명 또는 건설기계명 : 저감장치 또는 엔진(모터 등) 종류 :
장치부착 (엔진교체·개조)일	2026년 월 일
2026년 운행차 배출가스저감 사업과 관련하여 「대기관리권역의 대기환경 개선에 관한 특별법」 제26조 또는 「대기환경보전법」 제58조에 따른 보조금의 지급을 위와 같이 신청합니다. 2026년 월 일 신 청 자 : (인) 괴산군수 귀하

< 보조금 등의 청구 및 수령권 위임에 관한 사항 >

위임의 내용		괴산군 보조금 등의 청구 및 수령권 위임
위임한 보조금액		금 원정
위 임 인			대 리 인
소유자 : □ 주민등록번호 : 주소 :			대리인 : (장치제작사 또는 엔진교체 ·개조사업자) □ 주소 : 장치제작사 또는 엔진교체·개조 사업자 주소 위 사람을 대리인으로 정하고 위 차량 또는 건설기계에 대한 괴산군 보조금 등의 청구 및 수령에 관한 모든 권리를 위임한다. 또한, 복대리인 선임을 허락한다. 2026년 월 일
운행자 : □ 주민등록번호 : 주소 :
소유자와의 관계
(성명은 반드시 정자로 본인필체로 작성, □은 인감 또는 법인 도장 날인)

[별지 제3호의2 서식]

보조금 지급 청구서 (제작사 또는 사업자가 지자체에 제출하는 사항임)
신청자	사업장명
	대표자
	주소	연락처 :
지급 신청 내용	장치종류	합계	운행차 저공해조치								건설기계 저공해조치
			DPF			PM․NOx 저감			전동화 개조		DPF		엔진 교체·개조	전동화 개조
	장치구분		(자연/복합), (대형/중형/소형, (RV/승합/화물) 구분			자연재생, 복합재생					(자연/복합), (대형/중형), (기종) 구분		(기종) 구분	(기종) 구분
	사업량
	사업비
장치 부착 개조 교체 결과	일련 번호	소유자 성명	차량현황							장치현황			부착 일자
			등록 번호	차종	원동기 형식		차량 총중량	배기량		장치종류		장치 형식 (제작사)
	합계
2026년 운행차 배출가스저감 사업과 관련하여 「대기관리권역의 대기환경 개선에 관한 특별법」 제26조 또는 「대기환경보전법」 제58조에 따른 보조금의 지급을 위와 같이 신청합니다. 2026년 월 일 신 청 자 : (인) 괴산군수 귀하
※ 첨부서류 1. 배출가스저감장치 부착 및 저공해엔진 개조․교체 확인서 1부 2. 당해 자동차(건설기계) 등록증 사본 각 1부(해당 지자체가 요청하는 경우에 한함) 3. 보조금 지급요청 통장사본 1부 4. 사후관리 이행보증보험 증권 또는 협회발행 사후관리 이행약정서 사본 1부 5. 유지관리비용 청구서(협회작성) 1부 6. 소득금액 증명원, 국민기초생활보장수급자증명서, 차상위계층확인서, 소상공인확인서 등(생계형 차량임을 증명할 수 있는 서류) 1부 7. 자기부담금 납부 증빙 서류(영수증, 세금계산서 등) 1부 8. 보조금 지급 청구서 및 위임장(차량 및 건설기계 개별)

[별지 제6호 서식]

자동차 및 건설기계 저공해조치 신청서

신청 건설기계	자동차·건설기계 번호	소유자 성명
	차대번호	자동차·건설기계명 (자동차의 경우) 형식 및 연식 제원번호
	연락처 (휴대전화) (팩스번호)
	사용본거지 주소
저공해조치 신청 (복수체크 가능)	□ 전동화 개조, □ Stage-5(가스엔진 포함) 교체, □ Tier 4 교체, □ Tier 3 교체 ※ Stage-5(가스엔진 포함) 또는 Tier-4 엔진으로 교체 가능한 건설기계 형식(모델)은 해당 엔진으로 교체
위 자동차· 건설기계에 대하여「대기환경보전법」 등 관련법 및 규정에 따른 저공해조치를 신청하오니 신청에 따른 조치를 하여 주시기 바랍니다.
2026년 월 일
소유자명 서명 (개인정보 수집·이용 동의에 관한 사항) 귀하께서 본 신청서에 기재하신 사항(주소 및 연락처 등)은 저공해조치 안내 등을 위하여 국가 및 지방자치단체와 업무대행기관(자동차환경협회)과 관련 전산망 설치․운영기관(한국환경공단) 등에서 이용할 수 있음을 알려드리며, 본 신청서를 제출한 것으로 동의한 것으로 간주합니다.

[별지 제7호 서식]

차량상태 및 저감장치 부착 품질 확인서

점검 및 부착일자			소유자		이름	(서명)
					연락처
공업사	(회사명) (직위) (담당자) (인)		점검결과			장착 가능, 불가(사유: )
			차명
제작사	(회사명) (직위) (담당자) (인)		자동차/건설기계 등록번호
			주행거리			km
점검	항목	내용					점검내역		비고
부착전 점검	오일량	엔진오일량 확인					정상□	상□ 하□
	오일점검	엔진오일 ( 누유, 변색 ) 여부					양호□	불량□
	스톨TEST	기어중립에서 브레이크누르상태에서 부하를 주었을 때 1800rpm이상이면 정상(필요시 진행)					정상□	불량□
	오일소모량	엔진오일소모량(1L/1000km이내) 오일 교환 전 보충여부(보충□ 미 보충□)					양호□	불량□
	엔진부조	엔진노킹현상 및 엔진소리					없음□	불량□
	터보 (인터쿨러)	터보차저, 인터쿨러 상태 확인					양호□	불량□
	EGR	EGR 정상여부 확인(EGR 오일누유점검 )					양호□	불량□
	블로바이 가스	엔진오일캡 을 열었을 때 흰연기가 지속적으로 육안으로 확인되면 불량					양호□	불량□
	매연	매연측정(인증 조건 범위 만족 여부)					정상□	불량□
	배기관	배기매니폴더 및 배관 상태					양호□	불량□
부착후 점검	매연	매연측정(10% 만족 여부)					정상□	불량□
	센서위치	T1,T2,T3,압력호스 위치가 정확한지 확인					정상□	불량□
	체결불량	볼트너트 등 각 체결부위에 체결상태 확인					정상□	불량□
	연료리턴라인	연료리턴라인에 연료라인 정상연결 및 누유 확인					정상□	불량□
	배선처리	배선처리 확인(너무 느슨하거나 팽팽하게 처리하면 안됨)					정상□	불량□
	배관절단	배관 파이프 절단 기준 준수 여부 등 확인) ※ 장착도면 참조					정상□	불량□
	용접부	용접상태 및 도장을 하였는지(부식으로 소음발생)					정상□	불량□
	메인커넥터	딸칵소리가 나는 등 적정 체결 확인					정상□	불량□
	KEY ON선	규정위치에 연결 및 배선처리 확인					정상□	불량□
	KEY ON선 휴즈	KEY ON선 휴즈 및 홀더정상여부 확인					정상□	불량□
	압력	배압 표출 및 정상여부 확인					정상□	불량□
	운행	시운행을 해서 간섭등에 의한 소음발생여부 확인					정상□	불량□
	수동재생	재생시 백연이나 LEAK(연료누설) 확인 및 정상작동여부 등 확인					정상□	불량□
	자기진단	저감장치 OBD 에러 발생 여부 및 차량 자체 OBD가 적용된 차량은 자기진단기 활용하여 이상 진단 실시					정상□	불량□
특이사항

※ 오일소모량은 소유자 설문으로 보충 여부 기재(보충으로 기재한 경우 적정 소모 여부 파악)

※ 장치별 특성 등을 고려해서 작성요망, 건설기계 DPF는 제작사 담당자가 직접 점검 및 작성

[별지 제7호의2 서식]

건설기계 엔진교체 전/후 점검표(지게차)

점검 및 교체일자	(교체전) (교체후)	소유자	이름	(서명)
			연락처
공업사	(회사명) (직위) (담당자) (인)	건설기계명
		기종/모델		/
엔진교체 사업자	(회사명) (직위) (담당자) (인)	등록번호
		주행거리 또는 사용시간		(km, hr)

점검	항목	내용	점검내역		비고
교체전 점검	시동	스타트모터 정상작동 및 시동가능여부	정상□	불량□
		유압계통작동 및 운행 시 시동꺼짐	정상□	불량□
	계기판	계기판 게이지(온도 및 오일 등) 정상작동여부	정상□	불량□
	틸팅	공회전 틸팅 시 시동꺼짐 여부	정상□	불량□
	유압	유압계통 호스류 등 누유	정상□	불량□
	변속기	기어변속 정상여부 및 변속충격 발생여부	양호□	불량□
		변속기 오일량 확인 및 누유 여부	양호□	불량□
		전/후진 시 딜레이 현상 발생 등	양호□	불량□
		변속상태 시동여부	양호□	불량□
	전기장치	등화장치 및 KEY, 기능스위치 작동여부	정상□	불량□
		후진시 경고음, 예열장치 작동여부	정상□	불량□
		배터리, 배선(하네스) 노후화 등	양호□	불량□
	조향장치	조향시 소음 및 누유, 뗠림등 발생여부	양호□	불량□
	제동장치	브레이크 정상작동 여부(밀림 등 확인)	정상□	불량□
		사이드 브레이크 정상 작동 여부 등	정상□	불량□
	차체	차체 및 차대 부식(균열, 파손, 용접 불량 등)	양호□	불량□
	배기	배기다기관 및 소음기 등 배관 상태	양호□	불량□
교체후 점검	시동	스타트모터 정상작동 및 시동가능여부	정상□	불량□
		유압계통작동 및 운행 시 시동꺼짐	정상□	불량□
	엔진오일	엔진오일량 확인 및 누유, 변색 여부	정상□	불량□
	냉각수	냉각수보충 상태 및 누수여부	정상□	불량□
	계기판	계기판 게이지(온도 및 오일 등) 정상작동여부	정상□	불량□
	틸팅	공회전 틸팅 시 시동꺼짐 여부	정상□	불량□
	유압	유압계통 호스류 등 누유	정상□	불량□
	엔진부조	공회전 편차 확인(엔진별 가이드라인 참조)	양호□	불량□
	변속기	기어변속 정상여부 및 변속충격 발생여부	양호□	불량□
		변속기 오일량 확인 및 누유 변색여부	양호□	불량□
		전/후진 시 딜레이 현상 발생 등	양호□	불량□
	전기장치	등화장치 및 KEY, 기능스위치 작동여부	정상□	불량□
		후진시 경고음, 예열장치 작동여부	정상□	불량□
	조향장치	조향시 소음 및 누유, 뗠림등 발생여부	양호□	불량□
	제동장치	브레이크 정상작동 여부(밀림 등 확인)	정상□	불량□
		사이드 브레이크 정상 작동 여부 등	정상□	불량□
	차체	엔진교체 후 용접 불량 등	양호□	불량□
	배기	배기다기관 및 소음기 등 배관 상태	양호□	불량□
	기타	교체부품 간섭 확인	정상□	불량□
특이사항 (교체 불가 여부 등을 명시)

[별지 제7호의3 서식]

건설기계 엔진교체 전/후 점검표(굴착기 및 로더)

점검 및 교체일자	(교체전) (교체후)	소유자	이름	(서명)
			연락처
공업사	(회사명) (직위) (담당자) (인)	건설기계명
		모델명/규격		/
엔진교체 사업자	(회사명) (직위) (담당자) (인)	등록번호
		주행거리 또는 사용시간		(km, hr)

점검	항목	내용	점검내역		비고
교체전 점검	시동	스타트모터 정상작동 및 시동가능여부	정상□	불량□
		유압계통작동 및 운행 시 시동꺼짐	정상□	불량□
	계기판	계기판 게이지(온도 및 오일 등) 정상작동여부	정상□	불량□
	유압	유압계통 호스류 등 누유	정상□	불량□
		메인펌프 상태확인(필요시 압력확인)	정상□	불량□
		BOOM, ARM, BUCKET 정상작동여부	정상□	불량□
		스윙모터 기능정상 작동 확인	정상□	불량□
	전기장치	등화장치 및 KEY, 기능스위치 작동여부	정상□	불량□
		후진시 경고음, 예열장치 작동여부	정상□	불량□
		배터리, 배선(하네스) 노후화 등	양호□	불량□
	제동장치	브레이크 정상작동 여부(밀림 등 확인)	정상□	불량□
	안전장치	세이프티 스위치 작동여부 확인	양호□	불량□
	차체	차체 및 차대 부식(균열, 파손, 용접 불량 등)	양호□	불량□
		튜닝(구조변경)으로 인한 엔진교체 공간부족	양호□	불량□
	배기	배기다기관 및 소음기 등 배관 상태	양호□	불량□
교체후 점검	시동	스타트모터 정상작동 및 시동가능여부	정상□	불량□
		유압계통작동 및 주행 시 시동꺼짐	정상□	불량□
	엔진오일점검	엔진오일량 확인 및 누유, 변색 여부	정상□	불량□
	냉각수	냉각수보충 상태 및 누수여부	정상□	불량□
	계기판	계기판 게이지(온도 및 오일 등) 정상작동여부	정상□	불량□
	유압	유압계통 호스류 등 누유 및 누수	정상□	불량□
		메인펌프 상태확인(필요시 압력확인)	정상□	불량□
		BOOM, ARM, BUCKET 정상작동여부	정상□	불량□
		스윙모터 기능정상 작동 확인	정상□	불량□
	엔진부조	공회전 편차 확인(엔진별 가이드라인 참조)	양호□	불량□
	전기장치	등화장치 및 KEY, 기능스위치 작동여부	정상□	불량□
		후진시 경고음, 예열장치 작동여부	정상□	불량□
	제동장치	브레이크 정상작동 여부(밀림 등 확인)	정상□	불량□
	안전장치	세이프티 스위치 작동여부 확인	정상□	불량□
	차체	용접 불량 등 확인	양호□	불량□
	배기	배기다기관 및 소음기 등 배관 상태	양호□	불량□
	기타	소음발생 및 부품간섭여부 확인 등	정상□	불량□
특이사항 (교체 불가 여부 등을 명시)

[별지 제7호의4 서식]

건설기계 엔진교체 전/후 점검표(롤러)

점검 및 교체일자	(교체전) (교체후)	소유자	이름	(서명)
			연락처
공업사	(회사명) (직위) (담당자) (인)	건설기계명
		모델명/규격		/
엔진교체 사업자	(회사명) (직위) (담당자) (인)	등록번호
		주행거리 또는 사용시간		(km, hr)

점검	항목	내용	점검내역		비고
교체전 점검	시동	스타트모터 정상작동 및 시동가능여부	정상□	불량□
		유압계통작동 및 운행 시 시동꺼짐	정상□	불량□
	계기판	계기판 게이지(온도 및 오일 등) 정상작동여부	정상□	불량□
	유압	유압계통 호스류 등 누유	정상□	불량□
		메인펌프 상태확인(필요시 압력확인)	정상□	불량□
		디퍼 등 작업장치 정상작동여부	정상□	불량□
		BOOM, ARM 정상작동 여부	정상□	불량□
	전기장치	등화장치 및 KEY, 기능스위치 작동여부	정상□	불량□
		후진시 경고음, 예열장치 작동여부	정상□	불량□
		배터리, 배선(하네스) 노후화 등	양호□	불량□
	제동장치	브레이크 정상작동 여부(밀림 등 확인)	정상□	불량□
	안전장치	세이프티 스위치 작동여부 확인	양호□	불량□
	차체	차체 및 차대 부식(균열, 파손, 용접 불량 등)	양호□	불량□
		튜닝(구조변경)으로 인한 엔진교체 공간부족	양호□	불량□
	배기	배기다기관 및 소음기 등 배관 상태	양호□	불량□
교체후 점검	시동	스타트모터 정상작동 및 시동가능여부	정상□	불량□
		유압계통작동 및 주행 시 시동꺼짐	정상□	불량□
	엔진오일점검	엔진오일량 확인 및 누유, 변색 여부	정상□	불량□
	냉각수	냉각수보충 상태 및 누수여부	정상□	불량□
	계기판	계기판 게이지(온도 및 오일 등) 정상작동여부	정상□	불량□
	유압	유압계통 호스류 등 누유 및 누수	정상□	불량□
		메인펌프 상태확인(필요시 압력확인)	정상□	불량□
		디퍼 등 작업장치 정상작동여부	정상□	불량□
		BOOM, ARM 정상작동 여부	정상□	불량□
	엔진부조	공회전 편차 확인(엔진별 가이드라인 참조)	양호□	불량□
	전기장치	등화장치 및 KEY, 기능스위치 작동여부	정상□	불량□
		후진시 경고음, 예열장치 작동여부	정상□	불량□
	제동장치	브레이크 정상작동 여부(밀림 등 확인)	정상□	불량□
	안전장치	세이프티 스위치 작동여부 확인	정상□	불량□
	차체	용접 불량 등 확인	양호□	불량□
	배기	배기다기관 및 소음기 등 배관 상태	양호□	불량□
	기타	소음발생 및 부품간섭여부 확인 등	정상□	불량□
특이사항 (교체 불가 여부 등을 명시)

[별지 제7호의5 서식]

건설기계 전동화 개조 전/후 점검표(지게차)

점검 및 교체일자	(교체전) (교체후)	소유자	이름	(서명)
			연락처
공업사	(회사명) (직위) (담당자) (인)	건설기계명
		기종/모델		/
사업자	(회사명) (직위) (담당자) (인)	등록번호
		주행거리 또는 사용시간		(km, hr)

점검	항목	내용	점검내역		비고
교체·개조 전 점검	시동	스타트모터 정상작동 및 시동가능여부	정상□	불량□
		유압계통작동 및 운행 시 시동꺼짐	정상□	불량□
	계기판	계기판 게이지(온도 및 오일 등) 정상작동여부	정상□	불량□
	틸팅	공회전 틸팅 시 시동꺼짐 여부	정상□	불량□
	유압	유압계통 호스류 등 누유	정상□	불량□
	변속기	기어변속 정상여부 및 변속충격 발생여부	양호□	불량□
		변속기 오일량 확인 및 누유 여부	양호□	불량□
		전/후진 시 딜레이 현상 발생 등	양호□	불량□
		변속상태 시동여부	양호□	불량□
	전기장치	등화장치 및 KEY, 기능스위치 작동여부	정상□	불량□
		후진시 경고음, 예열장치 작동여부	정상□	불량□
		배터리, 배선(하네스) 노후화 등	양호□	불량□
	조향장치	조향시 소음 및 누유, 뗠림등 발생여부	양호□	불량□
	제동장치	브레이크 정상작동 여부(밀림 등 확인)	정상□	불량□
		사이드 브레이크 정상 작동 여부 등	정상□	불량□
	차체	차체 및 차대 부식(균열, 파손, 용접 불량 등)	양호□	불량□
	배기	배기다기관 및 소음기 등 배관 상태	양호□	불량□
교체·개조 후 점검	전동기	전원 정상 작동 상태 및 소음발생 여부	정상□	불량□
	축전지	충방전 등 정상작동여부	정상□	불량□
		외형 변형 또는 파손 등 훼손여부	정상□	불량□
		접지, 안정기, 충천 상태 정상여부	양호□	불량□
	계기판	계기판 게이지(온도 및 오일 등) 정상작동여부	정상□	불량□
	틸팅	공회전 틸팅 시 시동꺼짐 여부	정상□	불량□
	유압	유압계통 호스류 등 누유	정상□	불량□
	BMS	BMS 정상 작동 여부 등	양호□	불량□
	변속기(또는 감속기)	기어변속 정상여부 및 변속충격 발생여부	양호□	불량□
		변속기 오일량 확인 및 누유 변색여부	양호□	불량□
		전/후진 시 딜레이 현상 발생 등	양호□	불량□
	전기장치	등화장치 및 KEY, 기능스위치 작동여부	정상□	불량□
		후진시 경고음, 예열장치 작동여부	정상□	불량□
	조향장치	조향시 소음 및 누유, 진동 등 발생여부	양호□	불량□
	제동장치	브레이크 정상작동 여부(밀림 등 확인)	정상□	불량□
		사이드 브레이크 정상 작동 여부 등	정상□	불량□
	차체	교체·개조에 따른 용접 불량 등	양호□	불량□
	기타	교체부품 간섭 확인	정상□	불량□
특이사항 (교체·개조 불가 여부 등을 명시)

[별지 제7호의6 서식]

자동차 전동화 개조 전/후 점검표(1톤 화물차)

점검 및 교체일자	(교체전) (교체후)	소유자	이름	(서명)
			연락처
공업사	(회사명) (직위) (담당자) (인)	차명
		사전 점검결과		개조 가능, 불가(사유: )
		형식/연식
제작사	(회사명) (직위) (담당자) (인)	자동차 등록번호
		주행거리		(km)

점검	항목	내용		점검내역		비고
개조전 점검	엔진	엔진·미션·엔진룸 배선 제거 여부 확인		양호□	불량□
	배기시스템	배기 파이프 전체 제거 여부		양호□	불량□
	연료시스템	연료탱크·연료펌프·연료라인·연료필터·완전 제거 및 연료 잔류물 제거 여부		양호□	불량□
	부품 탈거 위치 확인	엔진룸 및 섀시 내부 녹부식·오염 확인		양호□	불량□
		불용부품 탈거 위치의 볼트/너트, Hole 상태 확인		양호□	불량□
		잔류 오일·냉각수·유압유 드레인 후 내부 청소 여부		양호□	불량□
	차체	차체 및 프레임 파손 여부		양호□	불량□
개조후 점검	전동기	전원 정상 작동상태 및 소음발생 여부		정상□	불량□
	축전지	충방전 및 릴레이 정상작동여부		정상□	불량□
		외형 변형 또는 파손 등 훼손여부		정상□	불량□
		접지, 충천 상태 정상여부		정상□	불량□
	BMS	BMS 정상 작동 여부 등		정상□	불량□
	공조시스템	에어컨/히터 정상 작동여부		정상□	불량□
	냉각시스템	냉각시스템 호스류 등 누수 여부		정상□	불량□
		EWP 정상 작동 여부		정상□	불량□
	계기판	Display(ready 상태, SOC 등) 정상작동 여부		정상□	불량□
	EGS	PRND 변속 상태 확인		정상□	불량□
	전력변환장치	OBC/LDC/PDU 정상 작동 여부		정상□	불량□
	감속기	전/후진 시 이음 발생 등		정상□	불량□
	전기장치	등화장치 및 KEY, 기능스위치 작동여부		정상□	불량□
	조향장치	조향시 소음 및 누유, 진동 등 발생여부		정상□	불량□
	충천시스템	충천 Inlet와 충천기 통신 정상동작여부		정상□	불량□
	제동장치	브레이크 정상작동 여부(밀림 등 확인)		정상□	불량□
		사이드 브레이크 정상 작동 여부 등		정상□	불량□
	차체	교체·개조에 따른 용접 불량 등		정상□	불량□
	AVAS	저속 주행시, 소음발생 여부 확인		정상□	불량□
	기타	교체부품 간섭 확인		정상□	불량□
특이사항 (교체·개조 불가 여부 등을 명시)

< 별첨 1 >

개인정보 수집·이용 동의서

★ 개인정보 수집·이용

◈ (수집․이용기관) 국가, 지방자치단체 등 보조사업수행기관, 절차안내 및 사후관리업무 대행기관(한국자동차환경협회),「대기환경보전법」제54조의 배출가스정보관리전산망 설치․운영기관(한국환경공단), 「대기환경보전법 시행규칙」 제82조의2 및「대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법」 시행규칙 제28조의 배출가스저감장치 등의 성능유지 확인 검사기관(한국교통안전공단)

◈ (수집·이용목적) 배출가스저감장치의 부착, 저공해 엔진 개조․교체, 엔진교체·개조(전동화 개조 포함), 조기폐차 등 보조금의 지급 증빙 및 사후관리

◈ (수집항목) 성명, 주소, 전화번호, 차량(건설기계)등록번호, 생년월일

◈ (보유·이용기간) 지출 증빙문서 보존기한 완료 및 사후관리 종료시까지     * 근거: 공공기록물관리에관한법률 등

◈ (동의 거부권리 안내) 본 개인정보의 수집·이용에 대한 동의를 거부할 수 있으나, 이 경우 정부 보조금 지급 및 사후관리가 불가합니다.

위 사항을 숙지하고 개인정보 수집·이용에 동의합니다.

2026년   월   일

소유자 또는 운행자(성명)              (서명, 날인)

괴산군수 귀중

< 별첨 2 >

소유자 유의사항 안내 스티커

- DPF 관리 유의사항 안내 -

○ 정기적인 차량정비와 DPF 전용 엔진오일 사용/교환

○ 엔진오일 소모량 : 1,000km주행시마다 1ℓ이상 보충시 꼭 엔진 정비

○ DPF의 OBD 경고등 알람 : 고속주행 또는 제작사 A/S 요청

○ DPF의 강제재생 : 충분한 엔진예열후 공회전 상태에서 진행(백연 발생 방지)

○ 정기적인 DPF 클리닝 필요 : 연 1회 또는 10만km 주행거리 마다

*보증기간 3년 동안 클리닝 비용 무료(3회), 보증기간 이후에는 지자체별 예산 범위내에서 클리닝 비용 지원

→ 클리닝을 안 할 경우 5등급 운행제한 등 대상이 될 수 있음

○ 저감장치와 관련 부품의 불법적인 조작, 훼손, 탈거 금지

* 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금 대상(「대기환경보전법」 제57조의2)

○ 공회전 제한 기준(「대기환경보전법」 제59조) 준수 및 주정차시 배기관 주변 화재 위험이 있으니 확인 필요 : 배기관 주변에 쉽게 연소되는 물체(마른 낙엽, 지푸라기, 종이, 타이어 등)나 인화성 물질(기름 및 오일 등)이 있으면 주정차하지 마시고, 차량 뒷면과 벽 사이 충분한 거리 두기

< 유의 사항 안내 스티커 부착 방법 및 규격 크기 안내 >

1. (부착 방법) 운전석 옆 도어나 운전석 앞 크래쉬패드(자기진단장치 근처 계기판 상단 위치)에 부착하여야 함

2. (규격 크기) 높이는 70mm로 하며, 길이는 100mm로 함

※ 글자체는 굵은 고딕체(HY견고딕)로 하되, 차종 및 부착 여유 공간에 따라 조정할 수 있음

< 별첨 3 >

소유자 유의사항 안내 스티커(건설기계 엔진교체 및 건설기계 전동화 개조)

- 건설기계 엔진교체 유의사항 안내 -

○ 정기적인 건설기계 정비와 제작사 관리 매뉴얼 준수

○ 급출발 및 급가속 등 작업 안전에 우려가 되는 행위는 하지 않으며 그 밖에 자세한 사항은 관련법(「건설기계 관리법」, 「건설기계 안전기준에 관한 규칙」, 「산업안전보건법」, 「대기환경보전법」 등) 준수

○ 배출가스 관련 부품의 불법적인 조작, 훼손, 탈거 금지

* 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금 대상(「대기환경보전법」 제57조의2)

< 유의 사항 안내 스티커 부착 방법 및 규격 크기 안내 >

1. (부착 방법) 운전석 옆 도어나 운전석 앞 계기판 근처에 부착하여야 함

2. (규격 크기) 높이는 50mm로 하며, 길이는 100mm로 함

※ 글자체는 굵은 고딕체(HY견고딕)로 하되, 차종 및 부착 여유 공간에 따라 조정할 수 있음